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Курган 2026
АННОТАЦИЯ
	Настоящий документ является инструкцией по подключению частных медицинских организаций к государственной информационной системе обязательного медицинского страхования.


1. Проверка связи с координаторами ФОМС (на примере ТФ ОМС Курганской области)
В правом нижнем углу открыть VipNet Client «О программе»
[image: ]
Если у вас нет такого значка, то нужно запустить программу VipNet Client с рабочего стола, кликнув правой кнопкой мыши на иконку:
[image: ]
В открывшемся окне ввести пароль и нажать Ok.
[image: ]

Далее переходим во вкладку «Защищенная сеть» находим «Координатор КШ-Ф» и «Координатор HW5000_РЦОД», кликнув по нему правой кнопкой мыши, нажимаем «Проверить соединение» или «F5». 
[image: ]
В результате появится окно со статусом.
[image: ] [image: ]

2. Запись в файл host
	Необходимо запустить блокнот от имени администратора. Во вкладке файл нажать «Открыть».
[image: ] [image: ]
	Открыть файл hosts по пути C:\Windows\System32\drivers\etc
[image: ]
	Записать в host и во вкладке файл нажать «Сохранить»:
172.20.47.214 ferzl.ffoms.gov.ru
172.20.47.214 pump.ffoms.gov.ru
172.20.47.214 auth.ffoms.gov.ru
[image: F:\temp\ОЗИ\Screenshot 2026-09-22 134230.png]

3. Проверка работоспособности 
Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера:
https://ferzl.ffoms.gov.ru
[image: ]
https://pump.ffoms.gov.ru
[image: ]
	Важно: Для корректной работы сервиса рекомендуется использовать Яндекс Браузер. Данная рекомендация получена от Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

В результате должна открыться форма авторизации.
[image: ]
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