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В случае использования на сети VipNet Coordinator:

1) Прописать маршрут к 10.254.8.0
route add -p 10.254.8.0 mask 255.255.255.0 10.14.x.254*
(*- айпи вашего координатора)



2) В файле hosts (C:\Windows\System32\drivers\etc) внести новую запись:
· pump.ffoms.gov.ru (10.254.8.215);
· erzl.ffoms.gov.ru (10.254.8.214);
· cmp.ffoms.gov.ru (10.254.8.216);
· auth.ffoms.gov.ru (10.254.8.217);
· ferzl.ffoms.gov.ru (10.254.8.30);
· support2.ffoms.gov.ru (10.254.8.148);
· siszl.ffoms.gov.ru (10.254.8.218);
· us.ffoms.gov.ru (10.254.8.219);
· gis.ffoms.gov.ru (10.254.8.220).

· Либо использовать ДНС сервер – 10.14.100.100 (необходимо ставить его на первое место)

 В случае использования VipNet Client:

1) В файле hosts (C:\Windows\System32\drivers\etc) внести новую запись:

· pump.ffoms.gov.ru (10.254.8.215);
· erzl.ffoms.gov.ru (10.254.8.214);
· cmp.ffoms.gov.ru (10.254.8.216);
· auth.ffoms.gov.ru (10.254.8.217);
· ferzl.ffoms.gov.ru (10.254.8.30);
· support2.ffoms.gov.ru (10.254.8.148);
· siszl.ffoms.gov.ru (10.254.8.218);
· us.ffoms.gov.ru (10.254.8.219);
· gis.ffoms.gov.ru (10.254.8.220).

· Либо использовать ДНС сервер – 10.14.100.100 (необходимо ставить его на первое место)

2) Открыть в браузере - https://ferzl.ffoms.gov.ru
https://support2.ffoms.gov.ru

 На Linux системах, необходимо выполнить аналогичные настройки в зависимости от типа системы.
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C: \Windows\system32>route add -p 16.254.8.8/24 10.14.13.254
oK




image10.png
ticrosoft Windows [Version 16.6.19845.6456]
() Kopnopauwn MaiikpocodT (Microsoft Corporation). Bce npasa 3auwuens

C: \Windows\system32>route add -p 16.254.8.8/24 10.14.13.254
oK




